**КАНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ**

Уровень протокола Ethernet

Связует два соседних роутера, роутер/свитч, роутер/хост, ...

Единица данных - FRAME

Физически передает данные между нодами

Обеспечивает надёжную передачу

Находит и исправляет ошибки